Перечень дополнительных профилактических мероприятий, направленных на предупреждение пожаров в многоквартирных домах

1. Проведение разъяснительной работы с собственниками (нанимателями) квартир о запрете курения в подъездах, лифтах, под окнами, в непосредственной близости от входа в подъезд, а также об исключении выбрасывания непотушенных сигарет и спичек в мусоропровод общего пользования.

2. Размещение на стендах в местах общего пользования (подъездах) актуальной информации об административной ответственности за нарушения установленного федеральным законом запрета курения табака в местах общего пользования.

3. Проведение проверок содержания в исправном состоянии эвакуационных путей и выходов, в том числе обеспечения их свободного открывания изнутри без ключа.

4. Проведение проверок содержания в закрытом состоянии люков в проёмах, ведущих из мест общего пользования в чердачные помещения, для недопущения беспрепятственного распространения пожара по всей площади зданий.

5. Проведение проверок содержания в закрытом состоянии дверей, ведущих в подвальные и чердачные помещения, работоспособности устройств ограничения доступа в подъезды жилых домов снаружи (домофонов), для исключения доступа посторонних лиц.

6. Проверка наличия на эвакуационных дверях, ведущих наружу из здания, в том числе на лестничные клетки приспособлений (устройств) для самозакрывания, находящихся в работоспособном состоянии.

7. Обеспечение наличия и исправности систем противопожарной защиты (системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы автоматической установки пожарной сигнализации, системы противодымной защиты). Проведение комплекса работ для поддержания в работоспособном и исправном состоянии.

8. Проведение осмотров по недопущению наличия горючих материалов в лифтовых холлах, кладовых, подсобных, чердачных и подвальных помещений.

9. Проведение проверок соединений токоведущих жил электропроводов, наличия колпаков (рассеивателей) на светильниках, отсутствия механических повреждений на электротехнических изделиях, закрытия поэтажных электрических щитов на замки в местах общего пользования жилых домов, с целью исключения возникновения пожаров по причине нарушений правил устройства и эксплуатации электрооборудования, с принятием мер по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

Особое внимание уделить местам проживания социально - незащищенных категорий граждан (многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей, инвалидов, одиноко проживающих граждан), проживающих в многоквартирных домах коридорного типа, с целью проведения разъяснительных бесед по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, применении открытого огня в помещениях, недопустимости оставления малолетних детей без присмотра, порядке действий в случае возникновения пожара (вызов экстренных служб, рекомендуемые действия по эвакуации с практическим показом).